[bookmark: _Toc20750][bookmark: _Toc155185888]采购需求
[bookmark: _Toc9335][bookmark: _Toc155185895]一、项目背景
生命教育基地是集救护培训、安全体验、生命教育、人道传播等为一体的功能场所，创建总会“一级标准化红十字生命教育基地”的发展目标，融入现代智能技术，实现“场景+情景+体验+学习”一体化。
合理利用现有的空间布局，通过生动形象的方式方法，富有冲击力的视觉感觉，寓教于乐，寓学于趣，把生命安全教育体验、传授应急救护知识与技能、传播红十字文化等融为一体。
引导社会公众、青少年学生正确认识生命的过程和意义，弘扬尊重生命、珍惜生命、保护生命理念，倡导“关爱生命”“救在身边”“生命接力”等文明新风尚。
[bookmark: _Toc16531]二、采购需求
生命健康安全教育体验区：面积不少于150平米，含红十字运动模块、养老护理救护模块、地震安全模块、消防安全模块、交通安全模块、家庭安全模块、“三献”模块、本地特色安全模块等8个模块，包括装修、基础道具、设备采购等。应急救护、养老护理培训综合教学区：面积不少于80平方米。
本项目需投标人自行踏勘现场，测量现场的尺寸，根据现有的场地自行设计布局，并完全了解本项目的全部情况和内容；项目内容包括应急救护培训基地设计布局方案及效果图，培训基地基础改造、培训设备及设备的安装调试等所有采购范围内的内容，施工部分涉及的主要材料品应选择市场优质品牌。

[bookmark: _Toc31783]三、技术参数
	序号
	名称
	规格参数
	数量

	管理区

	1
	客流统计系统
	1.1.采用双目立体视觉技术，基于双镜头的立体摄像，获取目标的高度信息，结合智能跟踪算法分析行人的行为轨迹，从而精确计算出客流人数及行走方向，支持分类统计人员进入、离开情况，支持实时数据上传和周期上传，支持高度过滤。
1.2.水平视场角：≥104.5°；
1.3.垂直视场角：≥70.5°；
1.4.视频压缩标准: H.265/H.264 / MJPEG；
1.5.最大图像尺寸: ≥2560×1440；
1.6.接口类型: 甩线；
1.7.通讯接口: 1个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口；
1.8.音频接口: 标配mic in；
1.9.工作温度和湿度: -30℃~45℃,湿度小于95%(无凝结)；
1.10.电源供应: DC12±20%；
1.11.支持防反接保护；POE（36v-57v，802.3af）Calss3；
1.12.功耗: DC12V 0.66A Max8W；
1.13.PoE：(802.3af, 36V-57V), 0.23 A to 0.14 A；
1.14.具备客流数据统计功能，可后台实时查看。
1.15.平板：采用超薄十核安卓超高清4K全面屏5G全网通用同级及以上产品，用来呈现客流统计情况。
	1套

	红十字运动模块

	2
	红十字运动
	2.1.外观及尺寸：43英寸；
2.2.触摸物直径：>3mm；
2.3.触摸输入识别：手指，触摸笔等不透光物体；
2.4.分 辨 率：1920 x 1080；
2.5.亮    度：400cd/m2；
2.6.响应时间：≤ 5ms；
2.7.接    口：VGA/HDMI/USB/RJ45；
2.8.电源输入：AC 220V 50/60Hz；
2.9.CPU：≥I5二代；
2.10.内存：≥4G；
2.11.硬盘：≥128G；
2.12.电源：500W；
2.13.图、文、视频介绍，体验者通过拨动电子翻书设备，查阅以及学习红十字会知识点。系统在每个知识点上均配有语音讲解、动画或视频辅助。
	1套

	应急救护模块 

	3
	心肺复苏实训系统装置、烧伤、创伤紧急处置系统
	3.1.大屏幕液晶彩显高级自动电脑心肺复苏模拟人
3.1.1. 模拟人与平板电脑无线连接
3.1.1.1. 可进行意识判断，急救呼叫，脉搏检查、呼吸检查、清除异物五个操作(内置操作感应传感器，需要执行操作才能进行下一步)
3.1.2. 采用8英寸触摸彩屏显示
3.1.2.1. 大屏幕液晶彩显，高级自动电脑心肺复苏CPR模拟人结合2015国际心肺复苏标准。由模拟人、大屏幕液晶彩显显示屏组成。功能更强大、操作方便，专门针对社会心肺复苏培训机构、医院医学院、卫校进行心肺复苏培训。
3.1.3. 材料特点：
3.1.3.1. 模拟人的脸皮应保证至少使用三年，面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点。
3.1.4. 主要功能特点：
3.1.4.1.  模拟人上肢关节可自由活动。
3.1.4.2.  模拟人与平板电脑无线连接。
3.1.4.3.  可进行意识判断，急救呼叫，脉搏检查、呼吸检查、清除异物五个操作(内置操作感应传感器，需要执行操作才能进行下一步)。
3.1.4.4.  采用8英寸触摸彩屏显示：模拟心脏搏动显示、模拟心电图显示、钜形图表数据统计、CPR操作动画显示，使用说明中文文字显示。
3.1.4.5. 模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。
3.1.4.6. 模拟生命体征：
3.1.4.7. 初始状态时，模拟人液晶瞳孔散大，颈动脉无搏动。
3.1.4.8. 抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常大小，恢复对光反射，颈动脉自主搏动。瞳孔缩放和颈动脉搏动可由控制器按钮开启或关闭， 开启或抢救成功状态下，光源照射眼球，可模拟真实瞳孔对光反射。
3.1.4.9. 液晶瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。
3.1.4.10. 可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。
3.1.4.11. 模拟人四肢可以拆卸，内置饱和一体成型海绵体填充物；
3.1.5. 五种操作模式：
3.1.5.1. 方式一：控制器训练模式，可进行按压和吹气训练。
3.1.5.2. 方式二：语音提示训练模式，该模型内置语音：对错误操作全程语音提示，包括按压位置错误、按压深度错误、吹气量错误、吹气速度过快、气道未开放等的提醒。可开启和关闭语音，调节音量。在正确操作时，无语音提示。
3.1.5.3. 方式三：考核模式，在设定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作。
3.1.5.4. 方式四：实战模式，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。
3.1.5.5. 方式五：竞赛模式，根据《美国心脏学会（AHA）2015国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准》以及红十字会心肺复苏考核标准设置。
3.1.5.6. 从第一次按压开始计时，以5个循环为系统评判周期，一周期最长时间不超过155秒。
3.1.5.7. 全程无提醒，系统自动根据心肺复苏考核标准进行评判，如未抢救成功，自动进入下一评判周期，直至抢救成功。模拟真实心肺复苏抢救。
3.1.6. 打印功能：
3.1.6.1. 操作结束后打印操作过程。
3.1.6.2. 成绩单内容包括：意识判断、急救呼叫、呼吸检查、脉搏检查、清除异物，按压正确数与错误数，以及错误原因（按压过大、按压不足、位置错误、释放不足）；吹气正确数与错误数，以及错误原因（吹气过大、吹气不足、吹气进胃、气道未开放）；成绩结果。
	1套

	
	
	3.2.全身模拟人
3.2.1. 模型用途：
3.2.1.1. 高等医学院校、卫校等教学示教及学员实践操作训练使用；
3.2.1.2. 医务工作者临床实践操作训练；
3.2.1.3. 基层卫生单位临床医学普及培训实践操作训练。
3.2.2. 功能特点：
3.2.2.1. 采用高分子弹性体及ABS，材质新颖，经久耐用；
3.2.2.2. 模拟人解剖特征明显，皮肤手感真实，外观逼真；
3.2.2.3. 瞳孔对比；
3.2.2.4. 标准气道开放；
3.2.2.5. 可进行人工口对口呼吸（吹气），内置肺袋，吹气时胸部起伏；
3.2.2.6. 可进行人工手位胸外按压，人体内置饱和填充海绵一体，体现真实按压手感；
3.2.2.7. 四肢可以拆卸；
3.2.2.8. 符合AHA操作标准；
3.2.2.9. 操作方式：训练模式
3.2.3. 注意事项
3.2.3.1. 人工口对口呼吸（吹气）时，必须使用一次性CPR训练面膜，一人一片，以防交叉感染；
3.2.3.2. 操作者应双手清洁，女性请擦除口红，以防脏污面皮及胸皮，更不允许用圆珠笔或其他色笔涂划。
	1套

	
	
	3.3. 半身模拟人
3.3.1. 模型用途：
3.3.1.1. 高等医学院校、卫校等教学示教及学员实践操作训练使用；
3.3.1.2. 医务工作者临床实践操作训练；
3.3.1.3. 基层卫生单位临床医学普及培训实践操作训练。
3.3.2. 功能特点：
3.3.2.1. 采用高分子弹性体及ABS，材质新颖，经久耐用；
3.3.2.2. 模拟人解剖特征明显，皮肤手感真实，外观逼真；
3.3.2.3. 瞳孔对比；
3.3.2.4. 标准气道开放；
3.3.2.5. 可进行人工口对口呼吸（吹气），内置肺袋，吹气时胸部起伏；
3.3.2.6. 可进行人工手位胸外按压，人体内置饱和填充海绵一体，体现真实按压手感；
3.3.2.7. 四肢可以拆卸；
3.3.2.8. 符合AHA操作标准；
3.3.2.9. 操作方式：训练模式
3.3.3. 注意事项
3.3.3.1. 人工口对口呼吸（吹气）时，必须使用一次性CPR训练面膜，一人一片，以防交叉感染；
3.3.3.2. 操作者应双手清洁，女性请擦除口红，以防脏污面皮及胸皮，更不允许用圆珠笔或其他色笔涂划。
	4套

	
	
	3.4. 儿童心肺复苏模拟人
3.4.1. 功能特点：
3.4.1.1. 人工手指位胸外按压：儿童按压深度至少为胸部前后径的1/3大约为5cm。
3.4.1.2. 模拟标准气道开放
3.4.1.3. 操作周期：按压与人工呼吸：30：2/单人或15：2/双人，完成五个循环周期CPR操作。
3.4.1.4. 操作频率：标准：至少100次/分。
3.4.1.5. 操作方式：训练操作。
3.4.1.6. 检查颈动脉反应：手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动。
3.4.2. 标准配置：
3.4.2.1. 复苏儿童人体模型一具；牛津袋一只；
3.4.2.2. 复苏操作垫一条；屏障面膜（50张/盒）一盒；可换肺囊装置四套；
3.4.2.3. 至少可换面皮一只；保修卡、合格证、使用说明书、急救手册一本；
	1套

	
	
	3.5. 成人梗塞模拟人
3.5.1. 功能特点：
3.5.1.1. CPR心肺复苏功能操作
3.5.1.2. 模拟颈动脉搏动
3.5.1.3. 气道贯通自主呼吸运动
3.5.1.4. 室息、气道异物阻塞模拟
3.5.1.5. 气道开放和冲击压迫腹部技能模拟
3.5.1.6. 解除气道异物阻塞进行海氏急救法操作训练
3.5.1.7. 单独口鼻部件可更换
3.5.1.8. 直流电供电
3.5.2. 产品配置:
3.5.2.1. 至少包括模拟人一具；牛津袋一只；可替换口鼻部件2个；梗塞异物球一包；CPR吹气膜一盒；皮球导管一根，操作垫一块，说明书一份，合格证、保修卡一份；
	1套

	
	
	3.6. 婴儿梗塞模拟人
3.6.1. 使用范围
3.6.2.1. 可进行小儿海氏急救法操作。模拟人根据小儿解剖特征和生理特点设计，适用于气管异物，气管异物常见于婴幼儿身上，因婴幼儿会厌软骨发育不成熟，功能不健全，在婴幼儿口中含物说话、哭笑、打闹和剧烈活动时，容易将口含物吸入气管内引起气管阻塞而导致窒息。
3.6.2.2. 背部排击法：将患儿骑跨并俯卧于急救者的胳臂上，头低于躯干，固定头部，并将其胳膊放在急救者的大腿上，然后用另一手的掌握部用力排击患儿两肩胛骨之间的背部4-6次，使呼吸道内压骤然升高，有助于松动其异物和排出体外。
3.6.2.3. 胸部手指猛击法：患儿取仰卧位，抱持于急救者手臂弯中，头略低于躯干，急救者用两手指按压两乳头连线与胸骨中线交界点一横指处4-6处。必要时可与以上方法交替使用。直到异物排出或患儿失去知觉。
3.6.2. 功能特点：
3.6.2.1. 正常的气道阻塞模拟；
3.6.2.2. 可进行标准的CPR操作：人工呼吸和心外按压；
3.6.2.3. 气道贯通时的胸部扩张；
3.6.2.4. 窒息、异物阻塞气道的模拟；
3.6.2.5. 标准婴儿真人比列设计及准确的标准布局；
3.6.2.6. 精确的解剖结构，可触及胸骨和肋骨；
3.6.3. 标准配置：
3.6.3.1. 至少包括婴儿梗塞复苏模型一具；梗塞袋3个；异物若干；牛津袋一只；合格证、保修卡、说明书。
	1套

	
	
	3.7. 全功能创伤护理模拟人
3.7.1. 功能特点含有以下练习操作功能：
3.7.1.1. 肠外露包扎
3.7.1.2. 手脚创伤包扎
3.7.1.3. 口鼻气管插管
3.7.1.4. 气管切开护理
3.7.1.5. 吸痰法
3.7.1.6. 氧气吸入法
3.7.1.7. 胸腔解剖重要器官结构展示
3.7.1.8.  手臂静脉穿刺、注射、输液（血)
3.7.1.9.  胸腔、腹腔、肝脏、骨髓、腰椎穿刺
3.7.1.10.  造瘘引流术  
3.7.2. 增加创伤功能模块：
3.7.2.1. 面部烧伤ⅠⅡⅢ度
3.7.2.2. 前额撕裂伤口
3.7.2.3. 颌骨创伤
3.7.2.4. 锁骨开放性骨折与胸膛挫伤
3.7.2.5. 腹部创伤伴有小肠突露
3.7.2.6. 右上臂肱骨开放性骨折
3.7.2.7. 右手开放性骨折、软组织撕裂伤口
3.7.2.8. 骨组织暴露
3.7.2.9. 右手掌枪弹伤口
3.7.2.10. 右大腿股骨开放性骨折
3.7.2.11. 右大腿复合型股骨骨折
3.7.2.12. 右大腿金属异物刺伤
3.7.2.13. 右小腿胫骨开放性骨折
3.7.2.14. 右足开放性骨折小趾截断创伤
3.7.2.15. 左前臂烧伤ⅠⅡⅢ度
3.7.2.16. 左大腿截断创伤
3.7.2.17. 左小腿胫骨闭合性骨折以及稞关节和足挫伤
3.7.2.18. 胸壁切开缝合伤口
3.7.2.19. 腹壁切开缝合伤口
3.7.2.20. 大腿外伤切开缝合伤口
3.7.2.21. 大腿皮肤裂伤
3.7.2.22. 大腿感染性溃疡
3.7.2.23. 足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮
3.7.2.24. 上臂截肢伤口
3.7.2.25. 小退截肢伤口
	1套

	
	
	3.8. 海姆立克训练马甲
3.8.1. 适用范围：窒息急救、实训穿戴马甲；意外窒息意味着丢掉生命。防室息急救教育和实训的时候，穿戴在学员身上，针对异物造成的呼吸气道堵塞状况时，练习腹部按压（即海姆立克手法），做出正确步骤处理，挤出堵塞气道异物（泡沫塞），直观的教学模式给学员带来自信和应用实效。模拟者可采用站姿、坐姿、用教具或借助柜台、桌椅，实习体验窒息自救、急救、达到救人一命的教学目的。 
3.8.2. 操作：
3.8.2.1. 该产品适应于窒息急救。
3.8.2.2. 穿戴好训练马甲将异物塞球放进气道喉颈内。站在或跪在患者身后。
3.8.2.3. 将握拳的拇指紧抵患者腹部，位于脐上和胸骨下的腹中线上。另一只手握住握拳的手，向上快速冲击患者腹部。反复快速冲击，直到把异物从气道内排出。
3.8.2.4. 使用后背圆垫做拍击培训。
3.8.2.5. 胸前右下方有个小口袋，方便存放异物。
3.8.2.6. 肚脐眼隐藏在马甲里面，真实模拟患者穿着衣服的时候，需要用手去感受肚脐眼的位置。
3.8.3. 配件：可穿戴姆立克训练马甲1件、异物塞4包，操作指南1份，背包1件。
3.8.4. 材质： 潜水面料
3.8.5. 净重：0.65KG（±0.1kg）
3.8.6. 大小：均码
	2套

	
	
	3.9.AED训练机
	5套

	
	
	3.10.教学四件套：三角巾、绷带、呼吸膜、敷料
	30个

	
	
	3.11.担架、脊柱板、头部固定器、颈托、夹板等
	1个

	养老护理救护模块

	4
	养老护理
	图文展板
	1套

	三献模块

	5
	三救三献
	图文展板
	1套

	地震安全模块

	6
	自然灾害VR平台
	6.1. 电源：AC220,50-60HZ   单人；
6.2. 尺寸：≥2*2*2m，电压：220V；
6.3. 功率：2.0kw；
6.4. CPU：≥高通XR2，8核64位；
6.5. 内存：≥6GB RAM，LPDDR4X；
6.6. 分辨率：≥3664x1920;刷新率：72/90Hz；
6.7. 屏幕尺寸：≥43寸；
6.8. 物理分辨率≥1920*1080；
6.9. 屏幕比例：16:9 背光源 LED；
6.10. 体验内容不少于：泥石流科普体验、VR森林火灾逃生、VR多场景地震逃生体验、VR垃圾分类：至少含有环境保护，焚烧发电，变废为宝三个互动体验内容。
	1套

	7
	知识互动抢答
	7.1. 屏幕尺寸：≥43寸；
7.2. 物理分辨率≥1920*1080；
7.3. 高性能、低功耗的嵌入式应用设计ARM Cortex-M0处理器内核最大支持输入IO：32路通信方式：串口波特率：115200；
7.4. CPU：双核双线程；
7.5. 内存：≥4GB DDR3L；
7.6. 存储容量：≥64GB ；
7.7. 固态显存：Intel核芯显卡；
7.8. 屏幕比例：16:9 背光源 LED；
7.9. 手拍抢答按钮及连接线材：3套，每套4个按钮，共12个按钮；
7.10. 系统需包含消防安全、交通安全、自然灾害、禁毒、法治这五个系统知识抢答。
7.11. 支持三人同台抢答比赛，具备随机出题，实时计分，倒计时，结算排行等功能。
7.12. 题库及答案均可以自由编辑添加和删除，满足客户个性化需求。
	1套

	消防安全模块

	8
	烟雾通道逃生模拟
	8.1. 220V供电，ABS防水外壳；
8.2. 内置MCU微处理器，实现操控启动、复位、接收数据、反馈等功能；
8.3. 支持315Mhz无线通信，插电即用，遥控远程一键启动等功能。安装、使用便利。
8.4. 定制无线控制模块；
8.5. 材质：亚克力、平板打印；
8.6. 固定方式：镜钉；
8.7. 物品内容：手电筒、湿棉毛巾、钱包、化纤毛巾、项链、手机；
8.8. 定制激光灯组；
8.9. 定制电源模块；
8.10. 定制红外信号发射器；
8.11. 定制红外信号接收器；
8.12. 定制火灾警报灯；
8.13. 定制无线控制模块；
8.14. 火灾语音播报器；  
8.15. 信号收发数据模块；
8.16. NVR网络硬盘录像机；                                       
8.17. 4路网络摄像头；                                                                     
8.18. 1T监控硬盘；
8.19. 300M无线路由器；
8.20. 屏幕尺寸：≥32寸；
	1套

	9
	模拟结绳体验
	9.1. 屏幕尺寸：≥32英寸；
9.2. 屏幕比例：16:9；
9.3. 分辨率：≥1920*1080；
9.4. 主板：工控主板；
9.5. CPU： ≥i5；
9.6. 内存：≥DDR3 4G；                                                                                            
9.7. 硬盘：≥128G固态硬盘 ；                                                                  
9.8. 显存：Intel 核芯显卡Intel HD Graphics  逃生绳：20条（含未成年人10条、成年人10条）；
9.9. 不锈钢挂杆：1根，长度：1.7米；
9.10. 由计算机、道具及2D动画软件构成，至少展现以下四种绳结的打法：结绳结、平结、双鱼结、绳人结。
	1套

	10
	模拟灭火体验
	10.1. 尺寸 ：高 ≥ 40cm，直径 ≥ 10cm;
10.2. 屏幕尺寸：≥43寸;
10.3. 物理分辨率≥1920*1080;
10.4. 屏幕比例：16:9 背光源 LED;
10.5. 定制尺寸：≥900*700*450mm;
10.6. 工作电压：AC220V;
10.7. 控制信号：左右、确定、返回按钮信号，灭火器拿取检测信号;
10.8. 柜身采用冷轧板喷涂防潮处理机柜，有4个凹槽放置灭火器，背部对应灭火器位置配有抽拉式充电线，方便拉取随时充电，简单易用。
10.9. 电源保护电路：保护电压稳定，减少充放电电压不稳定造成的损坏
10.10. CPU: Intel 酷睿≥13；
10.11. 内存:≥ 8GB；
10.12. 存储容量: ≥256GB；
10.13. 显存: Intel 核心显卡Intel HD Graphics；
10.14. 含4种灭火器（干粉灭火器、泡沫灭火器、清水灭火器、二氧化碳）可供选择；
10.15. 模拟灭火演练系统：灭火教学和单人体验灭火器的使用方式，设置不低于32个着火场景。
	1套

	11
	消防装备
	11.1. 常见灭火器
11.2. 消防战斗服
11.3. 消防防化服
11.4. 报警电话
11.5. 烟感式火灾探测器
11.6. 应急灯
11.7. 手动报警按钮
11.8. 防毒面具
11.9. 消防栓
11.10. 消防水带
11.11. 温感式火灾探测器
11.12. 声光报警器
11.13. 逃生绳
	1套

	交通安全模块

	12
	VR交通驾驶危险模拟体验
	12.1. 电源：AC220,50-60HZ  1人座；
12.2. 尺寸：≈2200*1300*1500；
12.3. 占地面积：≥3.8平方；
12.4. 电压：220V电机最大转速：3000rpm运动行程：≥15cm；
12.5. 实现真车的加速推背、减速前倾，转弯，摇晃、颠簸等路况状态还原；（需提供第三方检测报告）
12.6. 方向盘旋转角度：900度；
12.7. 振动功能：支持双马达力反馈技术；
12.8. 屏幕尺寸：≥43寸；
12.9. 物理分辨率：≥1920*1080；
12.10. 屏幕比例：16:9 背光源 LED；
12.11. CPU≥I5 8GB，存储容量≥240GB；≥1650 4G；
12.12. 屏幕：≥5.7英寸；
12.13. 分辨率：≥2560×1440像素；
12.14. 屏幕刷新率：70Hz；
12.15. 视场角：110；
12.16. VR交通驾驶危险模拟体验系统：至少包含科目二、科目三、酒后驾驶、开车看手机、吸毒后危险驾驶、疲劳驾驶、斑马线礼让行人、超速驾驶与高速养护人员相撞、货车制动失效致多车相撞、隧道变道危险驾驶体验、红绿灯盲区驾驶体验、弯道盲区驾驶体验、倒车盲区驾驶体验、客车分心驾驶、客车超载驾驶、客车超车不当、客车隧道超车、客车弯道超速、客车高速爆胎、货车超速超载驾驶、货车超载驾驶、货车驾驶失控、货车雾天超速驾驶、货车弯道盲区超速驾驶、货车疲劳驾驶、危化品车超速转弯、危化品车疲劳驾驶、危化品车车辆失控侧翻、危化品车结冰路面打滑侧翻、危化品车弯道盲区两车相撞等。
	1套

	13
	红绿灯行人体验系统
	13.1. 灯箱尺寸：≥510 * 260 * 110mm，可悬挂，或配落地支架
13.2. 中心光强：红绿、灯 > 400CD
13.3. 额定工作电压：220V AC50/60H
13.4. 额定功率：红灯10W，绿灯11W
13.5. 色度：红灯630NM、绿灯525NM
13.6. 人体运动信号，经数据主控制器给控制终端信号，然后经控制终端处理数据。
13.7. 显示屏尺寸：≥65英寸；
13.8. 显示比例：16:9；
13.9. 背光亮度：350cd/m²；
13.10. 红绿灯信号灯与主控设备无线连接，且与内容十字路口信号灯无线保持同步显示，抗干扰能力强。
13.11. 红灯时通过斑马线，会触发交通事故，显示屏幕出现人物闯马路最后给车撞击的动画，并给予教训警示；
	1套

	家庭安全模块

	14
	实景厨房隐患排查
	14.1. 尺寸：≥32英寸
14.2. 屏幕比例：16:9
14.3. 分辨率：≥1920*1080
14.4. CPU： ≥i5
14.5. 内存：≥4G                                                                                                 
14.6. 硬盘：≥128G固态硬盘
14.7. 显存：Intel 核芯显卡Intel HD Graphics                                                                                       
14.8. 定制电饭煲及传感器模块
14.9. 定制微波炉及上方杀虫剂传感器模块和内部金属罐视频传感器模块
14.10. 定制毛巾架及传感器模块
14.11. 定制电热水壶及传感器模块
14.12. 定制油壶及传感器模块
14.13. 符合家庭常规隐患点厨房场景，通过互动性体验，能够加深参观者对安全隐患的警惕性，达到在日常生活中随时保持安全隐患的忧患意识，减少事故的发生。
	1套

	15
	四合一模拟报警装置
	15.1. 屏幕尺寸：≥32英寸
15.2. 屏幕比例：16:9
15.3. 分辨率：≥1920*1080
15.4. CPU： ≥i5
15.5. 内存：≥DDR3 4G                                                                                                 
15.6. 硬盘：≥128G固态硬盘                                                                   
15.7. 显存：Intel 核芯显卡Intel HD Graphics   
15.8. 可实现电话机与PC之间的处理和通信功能，并模拟出真实的拨号，摘机，挂机等动作。
15.9. 信噪比：50dB
15.10. 频率响应：300~3400HZ
15.11. 接口：电话机接口，外线接口，USB
15.12. 尺寸：≥320*230*80mm
15.13. 材质：冷轧钢
15.14. 可人机交互的四合一电话报警使用体验系统，内容包括：110、119、120、122报警电话，如何正确报警知识学习和模拟报警、
15.15. 起火视频：每一个报警主题都包含一段真实火场视频。
15.16. 出警视频：实拍出警视频，视频内容为消防队接到火情报警后，快速进行整装出动。
	1套

	本地特色安全模块

	16
	水上救援学习系统
	16.1. 屏幕尺寸：≥43英寸
16.2. 屏幕比例：16:9
16.3. 分辨率：≥1920*1080
16.4. 主板：工控主板
16.5. CPU： ≥i5
16.6. 内存：≥DDR3 4G                                                                                                 
16.7. 硬盘：≥128G固态硬盘                                                                   
16.8. 显存：Intel 核芯显卡Intel HD Graphics   
16.9. 根据不同的场景有对应的救援提示和步骤讲解。
	1套






[bookmark: _Toc24802]四、商务要求
1. 交货期
1.1. 签定合同后按合同和招标文件、投标文件约定的要求和标准提供服务。
1.2. 交货期：合同签订之日起60天内。

2. 付款方式
2.1. 按不低于合同金额 40%的比例提前支付合同款项，减轻中小微企业资金压力。对信用良好的中小微企业，鼓励和支持采购人自行商定并进一步提高预付款比例，减轻中小微企业资金压力。
2.2. 结算时，成交人须向采购人出具有效的税务部门开具的结算发票。

3. 售后服务
3.1. 中标人须提供全新的产品送货到指定地点，并负责产品的安装、调试、联调等工作，采购人不再支付任何费用。
3.2. 质保期时间自产品最终验收合格双方签字并交付使用之日算起，整体质保期不少于1年。
3.3. 技术培训要求：设备安装后，中标人须及时给采购人提供专业的免费培训服务，包括：设备的日常操作、技术培训、基本维护等，并达到独立、熟练使用仪器和软件的程度。
3.4. [bookmark: _GoBack]故障响应时间：提供7x24小时售后服务热线、技术电话技术咨询；在接到采购人通知维修后服务后2小时内快速响应，若电话指导不能解决问题，必须在48小时之内到达现场予以解决。每年回访2次，协助采购人处理日常的仪器维护和校准，帮助采购人提高和学习。
